**Nuevo Flybox B2368-57 (Outdoor)**

Para mejora en nuestro servicio a los clientes se les está instalando el **Nuevo Flybox B2368-57 (Outdoor).**


**Nota:** Si por LTM te da error al intentar realizar el cambio de clave y nombre de red wifi, debes orientar al cliente para que puede acceder de manera local al módem y por sí mismo poder realizar los cambios.


La IP que estará utilizando el cliente para acceder es la siguiente: **192.168.1.1**, el usuario y contraseña lo encontraran en la parte de atrás o debajo del módem. Si el cliente no la logra visualizar es la siguiente:

**Usuario:** **user**


**Contraseña:** **LTE@Endusr**

Al acceder aparecerá la siguiente pantalla:






Para realizar el cambio de clave y nombre de wifi, colocamos el cursor encima de la opción de **“Ajuste de red”** y se mostrara como sigue:



Luego daremos click en la opción **“Inalámbrica”** y aparecerá la siguiente pantalla:



Al momento de actualizar la clave del wifi habilitar la opción **Mostrar contraseña** para validar la clave ingresada.

Al finalizar los cambios click **Apply.**

